АВТОМАТ ЗА ПРОМИШЛЕНИ СЕКЦИОННИ ВРАТИ

GYM 

Модел GY40
(с външен настенен контролер с вградени бутони)
                                                  ИНСТРУКЦИЯ
1.0. Общ вид на продукта 
1.1. [image: image1.jpg]10

Fig4.1
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Монтажна схема
Фиг 4.1. : 

1- мотор GYM, 2- Контролер GY40, 3- врата, 4- каса на вратата, 5, 6, 7, 8, 9, 10 – части на балансиращия механизъм на вратата
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2.0. Монтаж на автомата към вала на вратата
Монтажът се извършва директно отстрани на вала,независимо от коя страна на вратата-ляво или дясно.
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Промишлените врати се произвеждат с удължен 15 см вал с цел монтаж на такъв автомат.
Когато липсва удължение на вала 15 см от една от страните ,да се постъпи така както е показано на Fig 4.2.1 и 4.2.2
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Носещата плоча на мотора може да бъде отвътре или отвън на автомата спрямо вратата. Някои конзоли за вал имат отвори за закрепване на мотор. Могат да бъдат използвани и те. В този случай не се поставя носещата плоча на мотора
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3.0. Схема на свързване на контролера
1- крайни изключватели
2- кабел на защитата за електромотора

3- кабели към електромотора

4- клеморед на мотора

5- щуцери на кабелите

6- ключе на веригата за ръчно обслужване

7- кабел на мотора (от контролера)

8- Кабел на крайните изключватели (към контролера) 
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За периферни устройства невключени в комплекта:

Устройства работещи с нормално отворен контакт – не правете нищо

Устройства работещи с нормално затворен контакт – поставете кабелно мостче вместо НЗ контакт на устройството

4.0. ''Качване’’ (обучение) и триене на дистанционни 
4.1. Триене на дистанционни (За нов мотор това е задължителна процедура преди да качите вашите дистанционни)
Натиснете и задръжте бутонAN1 на контролера.
 Диод LED 2 ще светне и след известно време (около 8 секунди) ще загасне.
Пуснете бутон AN1
 Всички дистанционни сега са изтрити.
4.2. ‘’Качване’’ (обучение) на дистанционни 
Натиснете бутон AN1 за около 1 секунда.
 Диод LED 2 ще светне и угасне.
 В този момент натиснете първи бутон на дистанционното за секунда .
Диод LED 2 ще примигне отново

Натиснете отново същия бутон на дистанционното за секунда.
Диод LED 2 ще мигне няколко пъти
Това означава,че дистанционното е било качено.
Повторете процедурата с всяко от дистанционните,които ще работят на тази врата.
* Дистанционните работят както следва:
бутон 1 = ОТВАРЯНЕ
бутон 2 = ЗАТВАРЯНЕ
бутон 3 = СТОП 
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Вграденият приемник може да качи до 25 различни дистанционни


5.0. Настройка на крайните изключватели 
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Крайни изключватели според схема КИ

1 = краен изключвател отваряне

2 = краен изключвател отваряне

3 = краен изключвател затваряне

4 = краен изключвател затваряне

5.1. Груба настройка

С поставен електромотор, затворете вратата на ток. Спрете я с бутон СТОП  при достигане на затворено положение. 
По време на движението на вратата забележете в каква посока се въртят пръстените на крайния изключвател – това е посока на въртене при затваряне. Когато вратата вече е затворена, разхлабете съгласно схема 5.1. самите пръстени на изключвателите за затваряне и ги въртете в същата посока в която са се движили при затварянето на вратата. Когато гърбиците на пръстените достигнат правилното място, ще чуете характерно прещракване от микро ключетата им. Затегнете в това положение.
Сега отворете вратата на ток. Спрете я с бутон СТОП  при достигане на отворено положение. 

По време на движението на вратата забележете в каква посока се въртят пръстените на крайния изключвател – това е посока на въртене при отваряне. 
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Когато вратата вече е отворена, разхлабете съгласно схема 5.1. самите пръстени на изключвателите за отваряне и ги въртете в същата посока в която са се движили при отварянето на вратата. Когато гърбиците на пръстените достигнат правилното място, ще чуете характерно прещракване от микро ключетата им. Затегнете в това положение.

5.2. Фина настройка
Тъй като настройката от точка 5.1. е груба и е бъзможно да не съвпадне на 100% с желаното място на спиране в отворено или в затворено положение на вратата, производителят е предвидил и допълнителна фина настройка чрез винт. На схема 5.2. е показано как става с допълнителната прецизна регулировка с помощта на шестограм
6.0. Монтаж и свързване на защитни устройства 
6.1. Фотоклетки
Фотоклетките се монтират и свързват, след като вратата е тествана и сме се убедили, че крайните изключватели са нагласени прецизно .
Изключете захранването.
Монтирайте фотоклетките към колоните както е показано на Fig 7.1 
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Приемника и предавателя на фотоклетките се захранва от изхода за захранване на периферни устройства (виж схемата на клеморед периферни устройства) или от външен адаптер с необходимото напрежение. 

* Внимание:  Да се спазва поляритета според схемата на свързване на самите фотоклетки
Нормално отвореният контакт (NО) на приемника на фотоклетките се свързва към контролера в клеморед периферни устройства, на клеми COM и PТ

6.2. Монтаж и свързване на Safety edge 
Механичния монтаж се извършва според Fig 6.4 и Fig 7.2 
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                                                                               Fig 7.2.

Електронното свързване е точно както при фотоклетките от точка 6.1 на това ръководство.
Нормално отворения контакт на сейфти едж се свързва на клеми COM и PT
Когато ползваме и фотоклетки и Safety edge свързваме техните нормално отворени контакти успоредно на клеми COM и PT.
6.3. МУК на вградена врата или друго 
Нормално затворен контакт от външно ключе, микро ключе, магнитно ключе или друг датчик може да се свърже между клеми COM и DET с цел забрана за движение на вратата при сработване на същия този контакт. 

Например вградена врата, която когато е затворена можем да отваряме секционната врата а когато е отворена, секционната врата не трябва да се отваря.

Ако няма такова устройство, вместо него между клеми COM и DET се свързва кабелно мостче
